**高青至武城高速公路商河至平原段工程**

**隔离栅混凝土基础预制件采购项目谈判公告**

**一、项目概况与谈判范围**

1、项目概况：高青至武城高速公路商河至平原段位于济南市商河县张坊镇孔家村东南、京沪高速（养护桩号K317+330）上，路线全长57.267km。

2、谈判范围：高青至武城高速公路商河至平原段工程隔离栅混凝土基础预制件采购项目**（一标段）**

3、项目编号：DZSZZC-20250275 招标编号：SDZJXG-2025224、DDJJ-WZ-2025051

4、谈判方式：现场报价（首轮、二轮）

**二、资格要求**：

1、供应商应符合《中华人民共和国招标投标法》及《中华人民共和国招标投标法实施条例》的规定，具有独立法人资格，持有有效的营业执照，具有履行合同所必需的设备、专业技术能力和项目实施能力；

2、供应商未被列入“信用中国”网站（https://www.creditchina.gov.cn/）或中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）等渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、企业能开具增值税专用发票，具有良好的财务状况，具备履行合同能力、较好的经营业绩和售后服务能力；

4、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一项目的招标活动；

5、本项目不接受联合体投标；

6、本项目采用资格后审方式；

7、符合法律、行政法规规定的其他条件。

**三、供货期及物资质量等响应要求：**

1、供货期：接通知后3日内开始供货，将材料运送到采购人指定地点。

2、本物资质量标准为：执行图纸（见附件4）要求和现行国家质量标准公路工程质量检验评定标准（JTG F80/1-2016)，其他要求见附件3。

3、安全目标：**项目实施中无安全责任事故**；环保目标：**项目实施中无较大及以上环境事件发生。**

**四、控制价以及影响报价的因素说明**

1、控制价：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 细目号 | 细目名称 | 单位 | 数量 | 控制单价（元，不含税） | 控制合计（元，不含税） | 施工内容 |
| 一标段（K0+000-K29+177） | 隔离栅混凝土基础300\*300\*500 | 个 | 26750 | 28.58 | 764515.00  | 包含但不限于场地费、混凝土、模板、预制、养生、运输、装卸车及卸车前的全部费用。 |
| 隔离栅混凝土基础400\*400\*600 | 个 | 3644 | 60.94 | 222065.36  | 包含但不限于场地费、混凝土、模板、预制、养生、运输、装卸车及卸车前的全部费用。 |
| 控制总价合计（元，不含税）： | 986580.36  |  |

注：超出控制单价及控制总价均按无效价处理；

2、投标单价均为实施本合同内容所发生的人工费、材料费、机械设备费、燃油费、水电费、人员及机械设备进出场费、运输（含装卸）、场地费、混凝土、模板、预制、养生、装卸车及卸车前的全部费用、试验检测费等为完成本项目的除税费外的所有费用、责任、义务和风险。除非采购人变更或调整产品的品种、规格、技术参数以外，供应商所报的综合单价在合同实施期间均不再调整，并根据实际发生工程量据实结算，不因市场环境因素、数量增减而调整单价价格。

3、开具发票或代扣税金的要求：①付款时承包方提供本公司开户银行及开户账号，并出具符合项目所在地税务机关要求的增值税专用发票，方能申请付款；②税金=不含税总价×税率。

**五、货款的支付**

①材料预付款：本材料无材料预付款；②乙方凭结算单及发票到甲方财务挂账后，半年内结清结算额的70%，一年内结清全部余款，扣留3%作为质量保证金，待质保期满12个月后，无息支付。

**六、递交报价函的时间、地点以及其他应说明的问题**

1、报价单提交时间及相关要求：请于2025年7月28日15时30分前，提交至德达交通建设发展集团528会议室。报价单按照我公司规定格式填写，并且需要盖章签字。

2、因提交虚假资料而产生的一切后果由竞谈人自行承担。竞谈报名不代表资格审查的最终通过或合格。

**3、重要说明：参与项目竞谈的供应商必须在德达交建集团（http://wx.dedajiaojian.com:8067/）办理供应商入库，否则招标人有权拒绝其参与投标。**

**4、在本次报名中优先考虑2024年度德达交建集团合格供方优秀单位。**

**八、竞谈时间、方式：**

（1）报名时间：2025年7月25日8时30分-2025年7月28日15时30分（北京时间）；

（2）报名地点：德达交建集团德沃办公室三楼会议室；

（3）竞谈时间：2025年7月28日15时30分（北京时间）；

（4）竞谈地点：德达交建集团德沃办公室三楼会议室；

（5）竞谈方式：现场竞谈。

（6）候场地点：德达交建集团德沃办公室三楼会议室。

**九、竞谈情况说明**

1、本次竞谈根据首轮谈判情况由招标人决定是否进行二次报价；

2、递交资料：**营业执照、开户许可证、法人身份证复印件或法人授权委托书、信誉截图**等；

3、**我公司将根据报价情况按照最低价中标的原则（低于成本价除外）确定中标单位**。**如最低价相同的单位招标人有权依据综合竞谈情况选择供应商。**竞谈结果将在德达交建集团网站进行公示，公示期为3天。如果此次竞谈未达到我公司竞谈的目的，我公司可否决全部竞谈，有权另行组织竞谈。

**十、不平衡报价的处理**

采购人在对拟中标单位报价清单进行审核过程中，如发现其报价清单存在不平衡报价的情况，有权要求拟中标单位在保持报价总价不变的情况下对不合理的清单单价进行调整。调整后的清单将作为签订合同的一部分。拟中标单位如拒绝调整，采购人有权取消其中标人资格。

报名电话：18205340900

 德达交通建设发展集团有限公司

 2025年7月25日

**附表1：**

**高青至武城高速公路商河至平原段工程**

**隔离栅混凝土基础预制件采购项目一标段竞谈报价**

**（首轮）**

货币单位:人民币（元）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 不含税单价（元/吨） | 不含税合计（元） | 备注 |
| 1 | 隔离栅混凝土基础300\*300\*500 | 个 | 26750 |  |  | 包含但不限于场地费、混凝土、模板、预制、养生、运输、装卸车及卸车前的全部费用。 |
| 2 | 隔离栅混凝土基础400\*400\*600 | 个 | 3644 |  |  | 包含但不限于场地费、混凝土、模板、预制、养生、运输、装卸车及卸车前的全部费用。 |
| 合 计(元) |  |

注：此价格为不含税价，税率根据实际税率变化，工程量以现场实际确认为准。

 德达交通建设发展集团有限公司

 2025年7月25日

**附表2：**

**高青至武城高速公路商河至平原段工程**

**隔离栅混凝土基础预制件采购项目一标段竞谈报价**

**（二轮）**

货币单位:人民币（元）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 不含税单价（元/吨） | 不含税合计（元） | 备注 |
| 1 | 隔离栅混凝土基础300\*300\*500 | 个 | 26750 |  |  | 包含但不限于场地费、混凝土、模板、预制、养生、运输、装卸车及卸车前的全部费用。 |
| 2 | 隔离栅混凝土基础400\*400\*600 | 个 | 3644 |  |  | 包含但不限于场地费、混凝土、模板、预制、养生、运输、装卸车及卸车前的全部费用。 |
| 合 计(元) |  |

注：此价格为不含税价，税率根据实际税率变化，工程量以现场实际确认为准。

 德达交通建设发展集团有限公司

 2025年7月25日

# 附件3：

# 项目说明、采购要求

**一、质量标准**

合格，满足项目及招标人要求，符合现行规范和标准。混凝土强度满足C25混凝土要求。

**二、采购要求**

中标单位应保证其提供的货物达到合格标准，符合国家、行业、地方标准和采购人实际要求。

**三、货物验收标准**

1、货物验收：验收由采购人、中标人及相关部门人员依据国家有关标准、合同及有关附件要求进行并现场进行检验。对货物质量不达标的，采购人有权终止合同，更换成交单位，由此造成的损失由成交中标人全部承担，并承担相应违约责任，采购人不承担任何费用。

2、本项目结算金额根据中标后中标人与采购人签订的合同单价及具体供货数量确定。

**3、中标人须按时保质保量供货，供货时需提供本批货物的产品合格证书，供货期间实行一车一留样，试验室随机抽检，如抽检货物不合格，则判定该中标人之前所供货物均不合格，则该中标人此类货物未结算部分可不予结算;**

4、在运输起止过程中，中标单位运输车辆需听从调度，做到安全、文明施工，因不服从调度或车辆运输等安全措施不完备造成的安全事故，由中标单位自行承担。

**四、其他要求**

1、若中标人因供货，对周围环境、周围住户正常生产生活造成干扰和破坏所导致的矛盾，须自行采取措施进行各项事宜的疏通、修复，同时应保证采购人免于受到与之相关的索赔、诉讼等，不允许因此造成供货延误，如因此致使工期延误所产生的后果由中标人自行承担。

2、若在供货期内商品出现质量问题，应立即调换新的合格产品运至采购人施工现场，以达到采购人的正常施工需求。

注：项目描述未尽事宜中标人须与采购人沟通确定